**ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Термин** | **Определение** |
| **Адаптация** | приспособление к новым условиям *здесь:* приспособление среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности) посредством технических и организационных решений |
| **Адаптивная (адаптированная) среда** | *здесь:* окружающая обстановка, приспособленная под нужды инвалида, с учетом принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов) |
| **Акт обследования объекта социальной инфраструктуры**  | *здесь:* учетный документ, формируемый в процессе обследования объекта рабочей группой с целью объективной экспертной оценки состояния доступности, а также формирования заключения о необходимости его адаптации |
| **Анкета** **(информация об объекте социальной инфраструктуры)** | *(здесь)* учетный документ, содержащий общие сведения об объекте, характеристике его деятельности и первичные сведения о доступности объекта и предоставляемых услуг (заполняется руководителями учреждений и организаций) |
| **Аппарель** | накладная конструкция на лестничный марш или через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске |
| **Бордюр (поребрик)** | ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее функции по критериям безопасности и информативности |
| **Варианты графического отображения доступности объектов (услуг)** **-** по категориям инвалидов | - для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата- для инвалидов с нарушениями зрения- для инвалидов с нарушениями слуха - для инвалидов с умственными нарушениями |
| **Варианты организации доступности объекта** **(формы обслуживания)** | *здесь* вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно) |
| **Вид (вариант) зоны целевого назначения** | *здесь:* зона обслуживания инвалидов (вариант I), места приложения труда (вариант II), жилые помещения (вариант III) |
| **Визуальные средства информации** | носители информации, передаваемой людям с нарушением функций органов слуха в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов |
| **Вход** (входы) **в здание**  | *здесь:* структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: лестница (наружная); пандус (наружный); входная площадка (перед дверью); дверь (входная), тамбур |
| **Выделенное место для инвалида-колясочника** | часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида-колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающаявозможность его разворота на 180° |
| **Габариты** | размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям: внутренние (в свету) и наружные (в чистоте) |
| **Государственная программа** | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175  |
| **Доступность** (безбарьерность) | свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой |
| **Досягаемость** | свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования |
| **Зона** | параметры и конфигурация функционально организованного пространства, не полностью выделенного ограждающими конструкциями |
| **Зона безопасности** | часть здания, сооружения, пожарного отсека, изолированного помещения, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара и других экстремальных явлений (в течение времени до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания |
| **Зона целевого назначения** (целевого посещения объекта) | *(здесь)* основная зона целевого посещения любого объекта социальной инфраструктуры (место предоставления услуги, место приложения труда, место жительства) |
| **Зона обслуживания посетителей****(формы)** | *здесь:* с точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания: кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания |
| **Информативность** | один из основных критериев приспособления (адаптации) окружающей среды для маломобильных пользователей |
| **Карта доступности** | *здесь:* информация, размещенная на официальном общедоступном ресурсе субъекта РФ (сайт, портал) с графическим отображением значимых приоритетных объектов на территории субъекта РФ по степени их доступности для инвалидов и других МГН |
| **Маломобильные группы населения (МГН)** | люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками |
| **Марш пандуса** | непрерывная (сплошная) наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями |
| **Маячок** | световой или звуковой пульсирующий ориентир |
| **Объект социальной инфраструктуры** | *здесь:* организация или часть ее (обособленное структурное подразделение или филиал), являющаяся поставщиком определенных социальных услуг (одной или нескольких), занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией) |
| **Ограждение** | строительная конструкция, устанавливаемая на перепаде отметок пешеходных поверхностей, пола более 0,45 м |
| **Пандус** | сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. *Примечание*: Путь движения с уклоном менее1:20 не считается пандусом |
| **Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры** | *здесь*: унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании объекта) |
| **Паспортизация** | *здесь:* технология работы по учету и оценке состояния доступности объектов и оказываемых ими услуг с целью разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов (предусматривает регистрацию данных в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры) |
| **Платформа подъемная** | стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе с вертикальным или наклонным перемещением |
| **Площадка пандуса** | горизонтальная промежуточная площадка, необходимая инвалиду на кресле-коляске для отдыха на подъеме, а при спуске позволяющая погасить скорость |
| **Подъем** | разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими горизонтальными плоскостями наклонного пути движения |
| **Пожаробезопасная зона** | часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания |
| **Покрытие нескользкое** | покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), грубо обработанный натуральный камень, дерево |
| **Покрытие скользкое** | здесь: покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или полированным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении после внешних осадков |
| **Покрытия твердые** | монолитные или сборные поверхности площадок, путей движения, территории, выполненные из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного материала, уплотненного гранитного отсева и т.п. |
| **Полоса движения** | часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном направлении |
| **Поперечный уклон** | уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения |
| **Поручень** | компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. *Прим*. – поручень может быть верхом ограждения |
| **Продольный уклон** | уклон поверхности, параллельный направлению движения |
| **Проход** | пешеходное пространство между конструктивными и (или) функциональными элементами (оборудованием) |
| **Пути движения внутри здания** | *здесь*: структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); лестница (внутри здания); пандус (внутри здания); лифт пассажирский (или подъемник); дверь (двери – если несколько на одном пути движения); пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| **Разумное приспособление** | **«**внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод»  |
| **Реестр объектов социальной инфраструктуры**(и услуг) | *здесь:* структурированный перечень объектов социальной инфраструктуры, содержащий сводную информацию об объектах на соответствующей территории и оказываемых ими услугах (формируется работниками социальных служб на основе данных паспортов доступности объектов) |
| **Санитарно-гигиенические помещения** | *здесь:* структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: туалетная комната, душевая/ ванная комната, бытовая комната (гардеробная) |
| **Символика** (графическое изображение) | знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта (понятия) |
| **Система информации на объекте** | *здесь*: структурно-функциональная зона, представляющая систему средств информации и связи на всех структурно-функциональных зонах объекта и состоящая из комплекса средств: визуальных, акустических, тактильных |
| **Среда жизнедеятельности** | материальная среда, окружающая человека, в которой (или при помощи которой) он осуществляет все свои жизненные потребности; включающая ближайшее окружение (микросреду) и общественные структуры - объекты, службы и системы (макросреду) |
| **Структурно-функциональные зоны** объекта социальной инфраструктуры | *здесь:* части объекта социальной инфраструктуры, включающие: территорию, прилегающую к зданию (участок); вход (входы) в здание; путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зону целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; систему информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы) |
| **Ступень** | повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: высота («подступенок»), глубина размер по ходу движения («проступь»), ширина - размер поперек движения (равнозначна ширине марша) |
| **Съезд** | сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень, высота сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см |
| **Тактильные покрытия** | Средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение.(*Виды покрытий*: предупреждающие с конусовиднымирифами и направляющие с продольными или диагональными рифами) |
| **Тактильные средства информации** | носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания) |
| **Тактильные наземные указатели** | средства отображения информации, представляющие собой рельефную полосу определенного рисунка и цвета, позволяющую инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение. Разделяются по типам на дорожные и напольные, а также на предупреждающие и направляющие |
| **Текстофон** | аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации |
| **Территория, прилегающая к зданию** (участок)  | *здесь:* структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию); путь (пути) движения на территории; лестница (наружная); пандус (наружный); автостоянки и парковки |
| Требования к структурно-функциональной зоне **общие** | *здесь:* требования к структурно-функциональной зоне, которые определяют общие положения по обустройству зоны в целом, и, как правило, являются универсальными – для всех категорий инвалидов |
| Требования к структурно-функциональной зоне **универсальные** | *здесь:* нормативные требования, обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны (функционально-планировочных элементов) для всех категорий инвалидов, независимо от вида нарушения функций |
| Требования к структурно-функциональной зоне **специальные** | *здесь:* нормативные требования, которые определяют условия доступности для отдельных категорий инвалидов (с патологией опорно-двигательного аппарата, на креслах-колясках, с патологией зрения, слуха, с умственной отсталостью) |
| Требования к структурно-функциональной зоне **особые** | *здесь:* нормативные требования для отдельных типов и видов объектов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения труда, а также для различных видов общественных зданий: зданий учреждений образования, лечебно-профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других) |
| **Тифлотехнические средства** | средства, облегчающие инвалидам по зрению работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, брайлевская пишущая машинка и другие) |
| **Универсальный дизайн (проект)** | «дизайн (проект) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна.Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо» (Конвенция ООН о правах инвалидов) |
| **Участок** | территория, функционально связанная со зданием |